{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":6,"sheets":["工程量清单封面","投标人封面","报价汇总表","五大队东居民点下水道工程","五大队西居民点下水道工程","十九大队居民点下水道工程"],"not_rendered":{"external_links":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"工程量清单封面","index":0,"n_rows":16,"n_cols":8,"rows_kept":16,"merged":[[1,2,1,6],[3,1,3,9],[5,2,5,4],[5,7,5,9],[6,2,6,4],[6,7,6,9],[8,2,8,4],[8,7,8,9],[9,2,9,4],[9,7,9,9],[11,2,11,4],[11,7,11,9],[12,2,12,4],[12,7,12,9],[15,2,15,4],[15,7,15,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"          ","江苏省国营滨淮农场保留居民点排污工程",{"$nulls":4},"工程"]
[]
[null,"工  程  量  清  单"]
[]
[null,"招  标  人:","江苏省国营滨淮农场",{"$nulls":3},"工程造价  \r\n咨 询 人：","盐城天翔工程造价咨询有限公司"]
[null,null,"（单位盖章）",{"$nulls":4},"（单位资质专用盖章）"]
[]
[null,"法定代表人\r\n或其授权人:",{"$nulls":4},"法定代表人\r\n或其授权人:"]
[null,null,"（签字或盖章）",{"$nulls":4},"（签字或盖章）"]
[]
[null,"编  制  人:",{"$nulls":4},"复  核  人:"]
[null,null,"（造价人员签字盖专用章）",{"$nulls":4},"（造价工程师签字盖专用章）"]
[]
[]
[null,"编 制 时 间：","2014-08-04",{"$nulls":3},"复 核 时 间:","2014-08-04"]

{"sheet":"投标人封面","index":1,"n_rows":19,"n_cols":4,"rows_kept":19,"merged":[[1,1,1,9],[3,1,3,2],[3,3,3,9],[4,1,4,2],[4,3,4,9],[5,1,5,2],[5,3,5,9],[6,1,6,2],[6,3,6,9],[8,2,8,9],[9,2,9,9],[11,2,11,9],[12,2,12,9],[14,2,14,9],[15,2,15,9],[18,2,18,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"投 标 总 价"]
[]
[null,"招    标    人：",null,"江苏省国营滨淮农场"]
[null,"工  程  名  称：",null,"江苏省国营滨淮农场保留居民点排污工程"]
[null,"投标总价(小写)："]
[null,"(大写)："]
[]
[null,"投 标 人："]
[null,null,"(单位盖章)"]
[]
[null,"法定代表人\r\n或其授权人:"]
[null,null,"(签字或盖章)"]
[]
[null,"编  制 人："]
[null,null,"(造价人员签字盖专用章)"]
[]
[]
[null,"编 制 时 间："]

{"sheet":"报价汇总表","index":2,"n_rows":11,"n_cols":5,"rows_kept":11,"merged":[[0,0,0,4],[6,0,6,1],[8,0,8,4],[9,0,9,4],[10,0,10,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["江苏省国营滨淮农场保留居民点排污工程"]
["序号","工程名称","单位","投标报价","备注"]
[1,"五大队东居民点下水道工程","元"]
[2,"五大队西居民点下水道工程","元"]
[3,"十九大队居民点下水道工程","元"]
[4,"暂列金额","元",{"v":20000,"d":"20000.00"}]
["合   计",null,"元"]
[]
["                                 投标人（单位公章）："]
["                                           法定代表人或授权代表（签字或盖章）："]
["                                                          年     月     日 "]

{"sheet":"五大队东居民点下水道工程","index":3,"n_rows":20,"n_cols":8,"rows_kept":20,"merged":[[0,0,0,7],[1,1,1,2],[2,1,10,1],[11,1,14,1],[15,0,15,2],[16,0,16,7],[17,0,17,7],[18,0,18,7],[19,0,19,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["五大队东居民点下水道工程"]
["序号","项目名称",null,"单位","数量","全费用综合单价（元）","合计","备注"]
[1,"管道铺设","土方开挖","m³",{"v":480.37199999999996,"d":"480.37"}]
[2,null,"土方回填","m³",{"v":368.733696,"d":"368.73"}]
[3,null,"200PVC波纹管购置安装","米",{"v":171.5,"d":"171.50"},null,null,"6公斤压力"]
[4,null,"300砼管铺设安装","米",{"v":564,"d":"564.00"},null,null,"2米/节，机制配筋"]
[5,null,"400砼管铺设安装","米",{"v":300,"d":"300.00"},null,null,"2米/节，机制配筋"]
[6,null,"7cm碎石垫层","m³",{"v":24.292800000000003,"d":"24.29"}]
[7,null,"化粪池","座",{"v":49,"d":"49.00"},null,null,"详见图纸、含土方开挖及回填压实"]
[8,null,"内径360*360窨井","座",{"v":57,"d":"57.00"},null,null,"内径360*360，详见图纸含土方开挖及回填压实"]
[9,null,"内径480*480窨井","座",{"v":4,"d":"4.00"},null,null,"内径480*480，详见图纸含土方开挖及回填压实"]
[10,"挡土墙","土方开挖及回填压实","项",{"v":1,"d":"1.00"}]
[11,null,"碎石垫层","m³",{"v":0.20400000000000001,"d":"0.20"}]
[12,null,"M5水泥砂浆砌筑标准砖","m³",1.62]
[13,null,"1:2水泥砂浆粉刷","m²",{"v":7.2,"d":"7.20"}]
["合   计",null,null,"元"]
["    注：投标报价清单中的（全费用）综合单价和合价包括承包人为完成招标文件所确定的招标范围内所有工作内容，以及为完成上述内容并达到合同条款所规定的技术标准要求、质量等级要求所必须的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、规费、税金、矛盾协调等全部费用以及应由承包人承担的义务、责任和风险所发生的一切费用。\n    无论招标时工程量清单中项目特征描述是否准确，招标人要求投标人的投标报价为完成该清单项目施工图纸的全部内容，若无相关设计变更，除本招标文件及施工合同约定允许调整外中标的综合单价不予调整，工程量按实际完成工程量结算。"]
["                                       投标人（单位公章）："]
["                                                    法定代表人或授权代表（签字或盖章）："]
["                                                   年      月     日"]

{"sheet":"五大队西居民点下水道工程","index":4,"n_rows":20,"n_cols":8,"rows_kept":20,"merged":[[0,0,0,7],[1,1,1,2],[2,1,10,1],[11,1,14,1],[15,0,15,2],[16,0,16,7],[17,0,17,7],[18,0,18,7],[19,0,19,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["五大队西居民点下水道工程"]
["序号","项目名称",null,"单位","数量","全费用综合单价（元）","合计","备注"]
[1,"管道铺设","土方开挖","m³",{"v":614.9419999999999,"d":"614.94"}]
[2,null,"土方回填","m³",{"v":478.33116000000007,"d":"478.33"}]
[3,null,"200PVC波纹管购置安装","米",{"v":142,"d":"142.00"},null,null,"6公斤压力"]
[4,null,"300砼管铺设安装","米",{"v":909,"d":"909.00"},null,null,"2米/节，机制配筋"]
[5,null,"400砼管铺设安装","米",{"v":244,"d":"244.00"},null,null,"2米/节，机制配筋"]
[6,null,"7cm碎石垫层","m³",{"v":31.105200000000004,"d":"31.11"}]
[7,null,"化粪池","座",{"v":71,"d":"71.00"},null,null,"详见图纸、含土方开挖及回填压实"]
[8,null,"内径360*360窨井","座",{"v":75,"d":"75.00"},null,null,"内径360*360，详见图纸含土方开挖及回填压实"]
[9,null,"内径480*480窨井","座",{"v":8,"d":"8.00"},null,null,"内径480*480，详见图纸含土方开挖及回填压实"]
[10,"挡土墙","土方开挖及回填压实","项",{"v":1,"d":"1.00"}]
[11,null,"碎石垫层","m³",{"v":0.20400000000000001,"d":"0.20"}]
[12,null,"M5水泥砂浆砌筑标准砖","m³",1.62]
[13,null,"1:2水泥砂浆粉刷","m²",{"v":7.2,"d":"7.20"}]
["合   计",null,null,"元"]
["    注：投标报价清单中的（全费用）综合单价和合价包括承包人为完成招标文件所确定的招标范围内所有工作内容，以及为完成上述内容并达到合同条款所规定的技术标准要求、质量等级要求所必须的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、规费、税金、矛盾协调等全部费用以及应由承包人承担的义务、责任和风险所发生的一切费用。\n    无论招标时工程量清单中项目特征描述是否准确，招标人要求投标人的投标报价为完成该清单项目施工图纸的全部内容，若无相关设计变更，除本招标文件及施工合同约定允许调整外中标的综合单价不予调整，工程量按实际完成工程量结算。"]
["                                      投标人（单位公章）："]
["                                               法定代表人或授权代表（签字或盖章）："]
["                                              年      月     日"]

{"sheet":"十九大队居民点下水道工程","index":5,"n_rows":20,"n_cols":8,"rows_kept":20,"merged":[[0,0,0,7],[1,1,1,2],[2,1,10,1],[11,1,14,1],[15,0,15,2],[16,0,16,7],[17,0,17,7],[18,0,18,7],[19,0,19,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["十九大队居民点下水道工程"]
["序号","项目名称",null,"单位","数量","全费用综合单价（元）","合计","备注"]
[1,"管道铺设","土方开挖","m³",474.08]
[2,null,"土方回填","m³",{"v":363.006896,"d":"363.01"}]
[3,null,"200PVC波纹管购置安装","米",{"v":102,"d":"102.00"},null,null,"6公斤压力"]
[4,null,"300砼管铺设安装","米",{"v":530,"d":"530.00"},null,null,"2米/节，机制配筋"]
[5,null,"400砼管铺设安装","米",{"v":316,"d":"316.00"},null,null,"2米/节，机制配筋"]
[6,null,"7cm碎石垫层","m³",{"v":23.9736,"d":"23.97"}]
[7,null,"化粪池","座",{"v":51,"d":"51.00"},null,null,"详见图纸、含土方开挖及回填压实"]
[8,null,"内径360*360窨井","座",{"v":51,"d":"51.00"},null,null,"内径360*360，详见图纸含土方开挖及回填压实"]
[9,null,"内径480*480窨井","座",{"v":10,"d":"10.00"},null,null,"内径480*480，详见图纸含土方开挖及回填压实"]
[10,"挡土墙","土方开挖及回填压实","项",{"v":1,"d":"1.00"}]
[11,null,"碎石垫层","m³",{"v":0.20400000000000001,"d":"0.20"}]
[12,null,"M5水泥砂浆砌筑标准砖","m³",1.62]
[13,null,"1:2水泥砂浆粉刷","m²",{"v":7.2,"d":"7.20"}]
["合   计",null,null,"元"]
["    注：投标报价清单中的（全费用）综合单价和合价包括承包人为完成招标文件所确定的招标范围内所有工作内容，以及为完成上述内容并达到合同条款所规定的技术标准要求、质量等级要求所必须的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、规费、税金、矛盾协调等全部费用以及应由承包人承担的义务、责任和风险所发生的一切费用。\n    无论招标时工程量清单中项目特征描述是否准确，招标人要求投标人的投标报价为完成该清单项目施工图纸的全部内容，若无相关设计变更，除本招标文件及施工合同约定允许调整外中标的综合单价不予调整，工程量按实际完成工程量结算。"]
["                                      投标人（单位公章）："]
["                                               法定代表人或授权代表（签字或盖章）："]
["                                              年      月     日"]